**GB/T 6543 -1986瓦楞纸箱 已被作废 实施日期 ：1986-10-01 发布部门：国家标准局**

**现行使用的是：**

[GB/T 6543-2008](http://www.csres.com/detail/186294.html) 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱

状态：现行 发布部门：国家质量监督检验检疫总局 实施日期：2008-10-01

|  |  |
| --- | --- |
| **英文名称：** | Single and double corrugated boxes for transport packages |

相关公告：

[中华人民共和国国家标准批准发布公告2008年第5号 （总第118号）](http://www.csres.com/notice/35910.html) [2008-05-23]

**http://www.csres.com/notice/35910.html**

**详细内容见：PDF 版 运输包装中用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **标准简介** |  |  | | --- | |  | |
|  |
| |  | | --- | | **前言** |  |  | | --- | | 本标准参照JISZ1506《运输包装瓦楞纸箱》。  本标准代替GB/T6543-1986《瓦楞纸箱》、GB/T5033-1985《出口产品包装用瓦楞纸箱》。  本标准与GB/T6543-1986、GB/T5033-1985相比主要变化如下:  ---增加了规范性引用文件;  ---本标准将瓦楞纸箱分为两类,取消了原标准的第3类规定。并重新给出了两类瓦楞纸箱的适用说明及所对应的瓦楞纸板;  ---对于箱体连接所使用的粘合剂、扁丝等的要求进行了适当修改;  ---对箱体连接时的搭接宽度、缺陷要求等进行了适当修改;  ---取消了原标准中的耐冲击强度试验、抗转载试验等;  ---修改了压力试验的要求;  ---修改了原标准的检验规则的要求;  ---修改了包装、标志、运输和储存的要求;  ---增加了附录C 三种尺寸的关系;  ---修改了附录D 瓦楞纸箱抗压强度计算方法。  本标准的附录A 为规范性附录,附录B、附录C、附录D 为资料性附录。  本标准由国家标准化技术委员会提出并归口。  本标准由华力包装贸易有限公司、厦门合兴包装印刷有限公司、胜达集团有限公司、深圳市包装行业协会负责起草,上峰集团有限公司、青岛丰彩纸制品有限公司、深圳市美盈森环保包装技术有限公司、东经控股集团有限公司、宁夏金世纪包装印刷有限公司参加起草。  本标准主要起草人:黄雪、蔡少龄、程明生、吴红一、滕大良、斯明勋、官民俊、蒋孟友、吴亮、刘颉、石义伟。  本标准所代替标准的历次版本发布情况为:  ---GB/T6543-1986;  ---GB/T5033-1985。 | |
|  |
| |  |  | | --- | --- | |  | **引用标准** |  |  | | --- | | 下列文件的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款，凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。  GB/T191 包装储运图示标志(GB/T191-2008,ISO780:1997,MOD)  GB/T2828.1-2003 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划(ISO2859-1:1999,IDT)  GB/T4857.4 包装 运输包装件压力试验方法(GB/T4857.4-1992,eqv2872:1985)  GB/T4892 硬质直方体运输包装尺寸系列  GB/T6544 瓦楞纸板 | |